Fullriggare

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Fullriggare eller fullriggat fartyg, fartyg med minst tre master och rår på alla masterna.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Fullriggadt skepp l. Fullriggare, sjöv., 3-mastadt fartyg med rår på alla masterna. Har ett fartyg 4 eller 5 master, alla försedda med rår, kallas det fyra- respektive femmastad fullriggare.

Fulltackladt skepp, detsamma som fullriggadt skepp.

Handbok i Sjömanskap - 1948

Fullriggare. Fullriggaren eller fregattskeppet, fig. 29, har tre fullriggare master med samma benämning som de tre främsta masterna i en fyramastad bark. Fyramastade fullriggare hade fyra fullriggade master, benämnda fockmast, stormast, kryssmast och giggermast. Underseglet på den sistnämnda masten kallades gigger. På samma mast fördes mesan, men ej gaffeltoppsegel. Finnas ej längre. Den femmastade fullriggarens master, som benämndes fockmast, stormast, mellanmast, kryssmast och giggermast, voro alla fullriggade. Den enda representanten för denna fartygstyp som någonsin funnits, »Preussen», förliste i november 1910 i Engelska Kanalen.