Märlspiksknop

Fullständig Framställning av Sjömansknopen - 1939

Märlspiksknop. Lägg en rundtörn i linan och böj denna över uppåt f sta parten, instick märlspiken under fasta parten i rundtörnen. Denna knop begagnas för att åtbända slaget av en bändsel. Fig. 31.