Timmerstek

Fullständig Framställning av Sjömansknopen - 1939

Timmerstek. Ändan A tages runt fasta parten B och omstickes bukten av sin egen part 2 eller 3 gånger, då den vid åthalning fastklämmes mot bom­ men eller föremålet. Fig. 13.