Kutter

Handbok i Sjömanskap - 1948

Kutter. Kuttern är vanligen skarpt byggd och har jämförelsevis stort djupgående, fig. 11. Masten består av undermast med stång. Klyvarbommen ligger horisintalt, bogspröt saknas. Den för storsegel, gaffeltoppsegel, stagfock och klyvare, ibland även jagare och bredfock. Riggningssättet var förr mycket vanligt å fartyg för skilda ändamål.