Ventilator

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Ventilator, rör eller appa­rat för åstadkommande av luftväxling under däck eller i hytt.

Nutisk Ordbok - 1914

Ventilator {Ventilator) [Ventilator] är i sin vanligaste form den fasta, cylindriska maskinrumsventilatorn (engine room v.) [Maschinraumv.] af plåt med en rörlig huf (v. cowl) [K. kappe, V. köpf} of van däck med öppning (v. mouth) [V. Öffnung}, som brassas åt lä om man vill aflägsna den varma luften {trimming the v's back to the wind) [V. en vom Winde wegdrehen} men åt lofvart om man vill hafva frisk luft till panndrag och eldrum. Andra ventilatorer finnas för samma ändamål till lastrum och hålskepp i allmänhet, men de modärnaste äro centrifugal- och elektriska ventilatorer, eller fläktar (centrifugal- and electrical ventilators, fans orfan-blasts) [Zentrifugal- und elektrische Ven­tilatoren}. Se vädersegel.