Akterstäv

Nutisk Ordbok - 1914

Akterstäf (Sternpost) [Achtersteven oder Hintersteven], ett å aktra ändan af kölen uppsatt timmer, som utgör så att säga grundstom­men för den angränsande delen af akterskeppet. I forna tider fästes alltid rodret vid akterstäfven, och detta var en viktig del af dess upp­ gift, men numera ser man många båtar med fristående roder, och på några sådana finnes ingen akterstäf alls, såsom på de flesta fenbåtar.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Akterstäv, det från kölens aktersta del uppstående timmer- eller järnstycke, som samman­binder fartygets sidor akterut och vid vilket rodret är fästat.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Akterstäf, sjöv., kölens förlängning uppåt, längst akterut. Fartyg med en propeller hafva i regel två akterstäfvar, af hvilka den främre kallas propellerstäf och den aktre rorstäf.

Handbok i Sjömanskap - 1948

Akterstäven, fig. 96, är nedtappad i kölen. Dess övre ända är förenad med en tvärs över fartyget gående häckbalk. I vinkeln mellan stäv och köl finnes i likhet med vid förstäven en resning och på stävens förkant äro akterstävsföljare fastbultade till stävens förstärkning. Maskindrivna fartyg med en propeller ha två akterstävar, propellerstäv och roderstäv, nedtill förenade genom en skädda.