Åmning

Nautisk Ordbok - 1914

Åma (Gauge, mark the draught) [Die Ahming machen. Den Tiefgang aichen oder abmarken] är att utsätta siffror på akter- och förstäf och stundom äfven midskepps å ett fartyg utmärkande djupet från kölens underkant.

Åmning (draught marks) [Ahming, Tiefgangsmarken} benämnas de ofvannämnda siffrorna.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Åmning, skala anbringad å för- och akterstäven på fartyg till utmärkande av dess djupgående. Amningen börjar vid lättvattenlinjen och från underkant av den understa siffran till nästa siffras underkant brukar man mäta 12 tum och siffrornas höjd bruka vara 6 tum. Man brukar även åtminstone på en sida hava djupgåendet uppmätt i meter med 1 decimeter som måttenhet.