Ankarspel

Nutisk Ordbok - 1914

Spel äro hufvudsakligen af två slag, gångspel (capstan) [Gang­spill] med vertikal axel, se gångspel, och brå-, brott- eller pumpspel (windlass) [Bratt-, Pump-spill] med horisontal axel. Namnen härleda sig från tiden, då ankaret lättades med handkraft och spel. Kring gångspelet gick manskapet, och brottspelet kringvreds med spakar, hvarmed brott togos. Senare utbötos spakarne mot en pumpliknande anordning, hvarmed ankaret så att säga pumpades upp. Numera är handkraften utbytt mot ånga på alla ångfartyg, ja t. o. m. på ett och annat segelfartyg, så framt ej någon annan motoranoidning användes. Dock lätta ännu de flesta seglare sitt ankare med besättningens händer.

Det liggande spelet består af spelstock (barrel, main piece) [Spillwellc, Trommel] af trä eller järn, hvarom ankarkettingarna i förra fallet äro tagna tre slag, och som med ändarne hvilar och roterar i lager i spelposter eller spelbetingar, ett slags lagerbockar (side-, carrickbitts) [Selten-betinge, -lagerböcke, Spillbetinge]. Midt på spelstocken finnes en pallkrans af järn (pawl rim) [Pallkranz, Pallring], hvari en pallbetings (pawl-, pallbitt) [Pall-beting, -pfosten] pallar nedfalla och hindra spelet att under vindning gå tillbaka (come up) [zuruckgehen]. De yttersta ändarne af spelstocken, som komma utanför spelbetingarne, kallas spelnockar (war­ping- or windlass- ends), [Spillköpfe] och användas att spela hem trossar under förhalning, förtöjning m. m. På pumpspelens pallbeting finnes i öfre ändan en pumpbalans (crosshead) [Balanzier, Kreuzkopf] hvari två långa pumpspakar (handlevers) [Pumphebeln] kunna insättas och arbetas. Två från balansen nedhängande armar gripa då med klor i två mot­svarande kring spelstocken sittande spelkransar (purchase rims) [Spillkränze] och vrida sålunda spelstocken. Vidstående bild visar ett något olika konstrueradt pumpspel af järn med tandkransar (cable lifters) [Kettenscheiben] för kettingarne och bromsar (brakes) [Bremse] med skrufansättning m. m.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Taget från Ankare.

Ankarspel, den anord­ning förut på ett fartyg, varmed ankaret vindas upp. Härav finnas många slag såsom gångspel med vertikal axel, brott­ spel eller bråspel med horisontal axel samt ångspel, som numera vanligtvis finnes på ångfartyg.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Ankarspel, mekanisk inrättning, varmed ankaret upplyftes från sjöbottnen. På nyare, större ångfartyg drivas a. alltid med ånga el. elektricitet.