Åra

Nutisk Ordbok - 1914

Åra (Oar) [Remen, Riemen, Ruder]. Det tyska Ru­der är dock oriktigt, men brukas för kapproddsbåtar, på insjö- och flodbåtar, men aldrig af verkligt sjöfolk, som med Ruder menar roder se d. o. Årans delar äro (se vidstående fig.) a handtaget (handle) [Griff, Heft}, b lommen (loom) [Schaft}, c stången (web) [Stängel, Riemen aussenbord äusser dem Blatt}, d bladet (blade) [Blatt}. Å. för dubbelrodd eller parrodd (double banked oars) [kurze Riemen}. Å. för enkelrodd (single banked) [lange Riemen}. Årklyka (crutch, row lock) [Rojegabel]. Aktersta åran (stroke). [Schlagriemen}. För­ligaste åran (bow oar) [Bugriemen\. Bunkåror (sweeps) [Petschen] långa klumpiga åror afsedda för rodd af prå­mar m. m. Se rodd.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Åra, lång smal spade av trä, varmed man framdriver en båt.
År-blad, den del av åran som stickes i vattnet, då man ror. ~ -grepp, den del av åran sam man håller uti, då man ror. ~ -lom, den grova delen av åran nedanför årgreppet. ~ -stropp, en tågring som trädes om årlomen innanför roddklykan, för att ej åran skall glida över bord, om man släpper greppet. ~ -tag, årbladets rörelse genom vattnet vid rodd. Årtagen skola vara jämna, och då en båt ros av två eller flere roddare, bestämmer akter­åran takten, varefter de andra hava att rätta sig. ~ -tull, se tollpinne.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Åra, redskap för framdrivning av båtar med rodd el. vrickning. Å. består av det platta årbladet, årskaftet, vanl. runt, samt århandtaget; den del av skaftet, som är närmast handtaget, kallas (å r)l o m. Å. tillverkas av ask el. gran.

Dictionary of Nautical Words and Terms - 1982

Oar, Rowing implement made of wood and consisting of a blade, a long shaft and a loom that forms a hand-grip. Blade may be flat or curved.