Bardun

Nutisk Ordbok - 1914

Bardun (Backstay) [Pardune oder Pardun] är ett slags bakstag fästadt högre upp än undermastens vant. Det är således egent­ligen endast på en med stång försedd mast som barduner förekomma, och man kallar dem äfven ofta »toppbakstag», i synnerhet när de äro fästade långt akter öfver vid däck eller reling. Man har utom de van­liga fasta bardunerna på skepp äfven slingerbarduner (Shifting backstays) [Schlingerpardunen} och lofbarduner (Breast backstays) [Seitenoder Vorderpardunen], hvilka kunna kastas ut i ett slags utriggare å aktra bramsalningshornet och styfhalas i däck för att stötta bramstängerna vid kryssning eller eljest när frestning sidovägen uppstår.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Bardun, de tåg av stående riggen på ett fartyg, som tjäna att stötta en stångtopp akteröver på styrbords och babords sidor. De taga sitt namn efter den stång (fortsättning på mast), till vilken de höra, såsom förstängbardun på förmärsstången, förbrambardun på förbramstången, storbrambardun på storbramstången o. s. v. Bardunerna krängas med sin övra ända (i form av en ögla) över stångtoppen och halas styva i däck medelst taljrep och jung­frur, de senare fastgjorda till röstjär­nen i fartygssidan. ~ -dunklyka, ett gaffelformigt järn på utriggaren till bramsalning, varuti brambardunen vilar. ~ -dunöga, är den ögla i bardunens övra ända, som kränges över toppen.