Beslå

Nutisk Ordbok - 1914

Beslå ett segel (To furl, make fast or hand) [beschlagen] är att sedan det blifvit bergadt lägga ihop och fånga det, så att det tager minsta möjliga utrymme och vindfång. Vid beslagning af segel är det äfven viktigt att detta göres så, att seglet blir skyddadt för fukt. Man bör därföre beslå seglet — helst om detta icke skyddas af kapell — så att en slätsträckt del däraf täcker det öfriga, och i synnerhet så att vatten icke kan rinna långs mast eller stag och stanna inuti seglet. Sedan ett segel blifvit frånslaget och nedtaget i däck, bör det äfven beslås innan det stufvas ned i hål. Detta sätt att beslå kallas (make up) [auftuchen]. Under inga omständigheter bör ett segel tätt beslås och ännu mindre kapelleras medan det är fuktigt, utan endast löst hopfångas, om det är nödvändigt, och torkas så snart som möjligt. Äfven om det skulle dröja flera dagar innan torkväder inträffar, är det mycket bättre att seglet blir alldeles genomvått än att det beslås lindrigt fuk­tigt. När seglet beslås omviras det med beslagsband (furling gasket) [Beschlagzeising] eller med beslagslina (furling line) [Beschlagleine].

Nordisk Familjebok - Första utgåvan, 1876-1899

Beslå, sjöv., rulla ihop och fastbinda någonting: segel, flaggor m. m. Råsegel beslås (fastbindas), derigenom att man rullar seglet upp på rån och med beslagsband eller beslagssejsingar “rundar om” både rå och segel. Andra segel beslås till sina respektive bommar, gafflar, master, sprin o. d. Den delen af seglet, som kommer ytterst, bör vara slät och jämn, utan rynkor, och kallas derför slätduk. För att under storm försäkra seglen, så att de ej blåsa loss, tages dessutom ett särskildt tåg rundt seglet och dess rundhult hela vägen längs åt. Seglet säges då vara sjöbeslaget.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Beslå, är att rulla ihop och ombinda segel med sejsingar. ~ för det lösa, är att göra fast ett segel hastigt utan att fästa sig vid utseendet.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Beslå, rulla ihop och fastbinda segel, flaggor m. m. Råsegel beslås därigenom, att man rullar seglet upp på rån och med beslagsband (se d. o.) el. beslagssejsingar ”rundar om” både rå och segel. Andra segel beslås till sina respektive bommar, gafflar, master el. sprin. För att under storm försäkra seglen sjöbeslås dessa medelst ett särskilt tåg, som lindas runt seglet och dess rå el. gaffel efter hela dess längd.