Block

Nutisk Ordbok - 1914

Block = hisstyg (Block) [Block] äro me­kaniska inrättningar afsedda att underlätta tyng­ders upphissande samt i allmänhet spara kraft. Däraf finnas många slag. De bestå dock alltid af ett blockhus (a) (Shell) [Oehäuse] méd en däri insatt blockskifva (c) (Scheave) [Scheibe], som löper å en genom block­husets väggar trädd blockbult (b) (Pin) [Blockbolzen], Skifvan, hvars tjock­lek är lämpad efter svår­leken af den tross, som skall löpa däröfver, är, om af trä, försedd med en läderbussning i bulthålet (Bash) [Blockbuchse] för att minska frik­tionen mot bulten. Den har i periferien en skåra (Qro ove or score) [Keepe], hvari trossen eller löparen (Fall) [Läufer] ligger. Skifgattet (d) (Swallow) [Schlund] kallas den öpp­ning i blocket, hvari löparen trädes = inskäres. Omkring blocket finnes en kip (Score) [Keepe] hvari blockstroppen (f) (Strap or strop) [Stropp] somhåller fast blocket, lägges och fästes med en blockbänsel (Blockseizing) [Blockbindset], Blockstroppen har vanligen i sin ena ända en kaus med block­hake (e) (Tackle hook) [Blockhaken] och i den andra en hundsfott (g) (Eye) [Auge] för att däri fästa fasta parten af löparen. Blockstroppen kan sitta in i blocket (internal bound block} [Block mit Stropp im Oehäuse] och består då i en plattjärnstropp, som infälles i blockhusets innersidor och sträcker sig utanför blockets ändar för att gifva stöd åt blockhake och hundsfott. Men blocket kan äfven hafva en yttre järnstropp i st. f. en vanlig tågstropp. Om järnstroppen sitter in- eller utvändigt kallas det block med järnstropp (ironstropped block) [Block mit Eisenbeschlag], Blocket kan äfven hafva dubbel stropp, som då ligger i två kipar skilda i den ena, men sammanlöpande i den andra ändan,(double scored block) [Block mit Doppelkeepe]. Af block finnas många olika slag. Det härofvan afhandlade är det vanliga enkla blocket med en skifva (single block) [Einscheibiger Block]. Men det finnes block med två skifvor eller dubbelblock (double block or double sheaved block) [Doppelblock, Block mit Dop­pelkeepe oder zweischeibiger Block]. Treskifvigt block (treble block) [dreischeibiger Block]. Fyrskifvigt block (forefold block) [vierscheibiger Block]. Block med flera skifvor (block with several sheaves) [mehrscheibiger Block]. Vidare finnes det olika formade block allt efter det ändamål, hvarför de äro afsedda. Sålunda äro kastblock (Snatchblock) [Lippblock] att öppna på ena sidan för att kasta in en bukt af trossen när man har svårighet att komma åt och skära in sladden. Påminnande om kastblocken, ehuru ej flyttbara som dessa äro käk-, task- eller kipblocken (Cheek block) [Scheiben Klampe], som, fastskrufvade å relingen, ofta äro öppna i ena ändan, men äfven kunna vara slutna, såsom när de sitta på sidan af en stångtopp, en klyfvarbomsnock m. m. Dessa block äro således ej fullständiga utan utgöras af en blockskifva, som, lagd emot ett fast föremål och täckt med en läpp af trä eller järnplåt eller ett halft blockhus, fungerar såsom block. Syskonblock (Sisterblock) [zweischeibiger Puppenblock] är ett block med två skifvor, men ej på samma axel utan på skilda och med den ena skifvan lig­gande efter den andra. (Se fig.). Fiolblock (Fiddleblock) [Violinblock] är äfven ett dubbelt block ungefär såsom syskon blocket men med olika stora blockskifvor. Fotblock och ledareblock (Guide pulley or leading block} [Fussblock, Leitblock, Wegweiserblock] är ett block, som sitter nere vid däck under nagelbänkar m. m. för att leda ändarne nedifrån och upp i st. f. tvärtom. Ledareblock kunna dock äfven placeras på andra ställen, på vant och rår m. m Lekareblock (Swivelblock) [Wirbelblock] är ett block med vridbar hake, hvarigenom törnar i löparen, som i synnerhet lätt uppstå med nya trossar, slås ut af sig själfva (se vidstående fig.). Ett litet block, sådant som exempelvis fastsys å ett stag, för bukgårdingar e. d. kallas (Monkeyblock) [Grenadierblock]. Kyartersblock (Quarter block) [Quartérblock] kallas den af tre block, för skot, hals och gigtåg bestående blockknippa, som finnes i undersegels skothorn. Åtskilliga uttryck handlande om block finnas äfven. När man exempelvis halat en talja så långt att båda blocken beröra hvarandra, sägas de vara block i block eller två block (Block and block, chock a block or two blocks) (Block an Block\. Att beknipa löparen (to choke the luff) (Den Läufer unter der nächsten Part bekneifen] är att draga den fria parten af löparen under den bredvidliggande och emot blocket, så att taljan härigenom hindras att »uppgå».