Brass

Nutisk Ordbok - 1914

Brass (Brace) [Brasse] kallas det från nocken af en rå gående tåg, hvarmed rån vrides i horisontal led till skillnad mot den äfven från rånocken utgående toppläntan (topping lift) [Toppenant], hvarmed råns ställning i vertikalplanet ändras. Se för öfrigt »fockmastens tack­ling» m. m. — Man skiljer mellan för- och akterbrassar (fore and after braces) [Vor- and Achterbrassen]. De förra höra till fockmastens rår, de senare till stor- och kryssmastens. Ett särskildt slag af brassar äro borgbrassar (preventer braces) [Borgbrassen], som tillfälligtvis upp­sättas för att vid storm stötta rån om den ordinarie brassen skulle springa.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Brass, tåg, ett på var sida, som leder från nocken (yttersta ändan) av en rå genom block till en annan mast och ned till däcket, stundom även direkt och har till ändamål att horisontalt ställa rån i större eller mindre vinkel mot fartygets medellinje, beroende på vindens rikt­ning. Brassarna benämnas med avseen­de på vinden: lovarts brassar och lä brassar. Med avseende på deras huvud­placering benämnas de: förbrassar, storbrassar och kryssbrassar, samt då ett fartyg har fyra master med rår härtill jiggerbrassar och då det har fem, kom­mer härtill mellanbrassar, alltefter den mast de betjäna. För övrigt taga de namn efter den rå, de tillhöra, alltså: på fören: fockbrass, undre märsbrass, övre märsbrass, brambrass, röjelbrass, på storen (stormasten) storbrass (mera sällan storebrass), undre märsbrass m. m., på kryssen (kryssmasten) beginebrass, undre märsbrass o. s. v. Kontra­brass var en brass, som ledde föröver på rå, som även hade brass akteröver.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Brass, sjöv., tåg, som är fastsatt på en rås yttersta ända (eller löper genom ett därstädes eller i en brass-skinkel fastsittande block) samt därifrån går (genom block på någon af de andra masterna) ned i däck. Detta tåg tjänar att förändra råns ställning i vågrät riktning, så att den liksom vrides omkring den stång eller rå, hvarpå den sitter. Detta kallas att “brassa rån”. Efter den rå den tillhör kallas brassen förbrambrass , storebrass , beginebrass o. s. v. — Borgbrass , tåg, som under storm begagnas till förstärkning af märs- och underrå-brassar. Det ledes från rånocken (ändan) vanligtvis direkte ned till relingen. — För att underlätta brassningen af de rår, hvilkas brassar gå akter-öfver, förses de stundom därjämte med brassar, som ledas för-öfver och hvilka kallas kontrabrassar . Numera begagnas sådana brassar nästan endast på storrån och kallas “stora kontrabrassar”. — Brass-matta , tågmatta, som fästes på lämpligt ställe å en rå för att hindra dess “skamfilning” emot vant, barduner o. d. — Brassmärke , ett segelgarnsmärke (tagling) på en brass, utmärkande brassens rätta läge, då rån är brassad noga “fyrkant” eller “bidevind”.

Patterson's Illustrated Nautical Dictionary - 1891

Brace. The rope leading from the yard arm, and by hauling on which a yard is turned around at various angles to the keel. (See Counter-brace.)