Frihult

Nordisk Familjebok - Första utgåvan, 1876-1899

Frihult, sjöv., korta bjelkar, spiror eller hopbundtadt tågverke o. d., hängda utombords till skydd mot “skamfilning” och stötar. Frihult, tillverkadt af flätadt tågverke och fyldt med kork, kallas korkfender eller fendert.

List, skeppsb., den utanför bordläggningens yttersida framskjutande delen af vissa plankgångar. Listernas ändamål är i allmänhet att gifva fartygssidan ett vackrare utseende. Listernas benämning är beroende af deras läge å fartygssidan. Så t. ex. kallas ytterkanten af nedre skarndäcket skarndäckslist, ytterkanten af öfre skarndäcket eller ledstången relingslist; de lister, som finnas på akterspegeln, gallerierna och galjonsbyggnaden, kallas spegellister, gallerilister och galjonslister. På åtskilliga fartyg finnes längre ned på fartygssidan, något öfver vattenlinien, en list, som kallas frihultslist af det skäl att den hindrar frihultens nedre ändar att trycka mot sjelfva fartygssidan. Då listerna, just derigenom att de bilda framskjutande partier på fartygssidan, äro mera utsatta för “skamfilning” än den omgifvande bordläggningen, måste de, som äro mest utsatta för slitning, klädas med jern, hvartill då användes s. k. listjern af en eller annan sektionsform,

Nutisk Ordbok - 1914

Frihult af trä (Wooden fender) [Reibholz, Fender] begagnas på fartyg på samma sätt som fender på båtar. Frihult kan kallas fender, men ej tvärtom, ty hult betyder just af trä. Se fender.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Frihult, stycke av en trästock med tåg i ena ändan för att hänga utombords och skydda fartygssidan mot skamfilning.

Frihultslist, vanligen en järnskodd utanför relingen runtom en båt liggan­ de list för att skydda själva sidan.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Frihult, korta rundtimmer el. hopbuntade kabeländar o. dyl., upphängda utombords på fartyg för att skydda fartygssidorna mot stötar och skamfilning vid angöring av kajer, slussar m. m. — Fender är ett klot- eller cylinderformigt f. av flätat tågvirke eller segelduk, fyllt med kork, drev eller annat mjukt material.