Gaffelgärd

Nutisk Ordbok - 1914

Taget från Gaffel.

Sidovägen stöttas gaffelnocken af gaffelgärderna (vangs) [Gaffelgeerden, -gerden}. En gaffelgärd består vanligen af en från nocken utgående gröfre skänkel (vang pendant) [Gaffelgeerdeschenkel] med ett enkelt block i nedre ändan hvarigenom en löpare skär.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Taget från Gaffel.

Gaffelgärd eller gärd, tåg på ömse sidor om gaffelpiken, i nedra ändan försedda med en enkel talja. De tjäna till att stötta gaffelns yttre ända mot slingring och hålla övre delen av seglet bidevind.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Gärd. 1. Kam., i äldre tider extra pålaga eller bevillning till fyllande af något tillfälligt behof, t. ex. underhåll vid möten och herredagar, reparationer af slott o. d. Om gengärd se d. o. – 2. Sjöv., tåg från en gaffels nock till fartygets sidor, tjänande till gaffelns stöttning sidovägen.

Patterson's Illustrated Nautical Dictionary - 1891

Vangs. Ropes for steadying a gaff, secured to the outer end of the spar and leading to the rail on each side.

Dictionary of Nautical Words and Terms - 1982

Vangs. Ropes, one on either side of a gaff, by which the gaff is hauled into a desired direction, and held there.