Gaffelgärd

Nutisk Ordbok - 1914

Taget från Gaffel.

Sidovägen stöttas gaffelnocken af gaffelgärderna (vangs) [Gaffelgeerden, -gerden}. En gaffelgärd består vanligen af en från nocken utgående gröfre skänkel (vang pendant) [Gaffelgeerdeschenkel] med ett enkelt block i nedre ändan hvarigenom en löpare skär.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Taget från Gaffel.

Gaffelgärd eller gärd, tåg på ömse sidor om gaffelpiken, i nedra ändan försedda med en enkel talja. De tjäna till att stötta gaffelns yttre ända mot slingring och hålla övre delen av seglet bidevind.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Gärd. 1. Kam., i äldre tider extra pålaga eller bevillning till fyllande af något tillfälligt behof, t. ex. underhåll vid möten och herredagar, reparationer af slott o. d. Om gengärd se d. o. – 2. Sjöv., tåg från en gaffels nock till fartygets sidor, tjänande till gaffelns stöttning sidovägen.

Patterson's Illustrated Nautical Dictionary - 1891

Vangs. Ropes for steadying a gaff, secured to the outer end of the spar and leading to the rail on each side.

The Overlook Illustrated Dictionary of Nautical Terms - 1981

Vang. A rope or strap used to hold a spar such as a boom or a gaff in place and prevent it from swinging back should the wind blow on the wrong side. A vang is commonly used on a yacht sailing with the wind blowing from behind and which has the sail out sideways. The vang prevents the potentially dangerous occurrence of the sail swinging back into the yacht and over to the other side.

Dictionary of Nautical Words and Terms - 1982

Vangs. Ropes, one on either side of a gaff, by which the gaff is hauled into a desired direction, and held there.