Gaffelsegel

Nutisk Ordbok - 1914

1. Klohorn (throat) [Klauohr],
2. Pikhorn (peak) [Piekohr, Nockhorn],
3. Halshorn (tack) [Hals, Halshorn],
4. Skothorn (clew or clue) [Schothorn],
5. Öfverkant (head) [Kopf],
6. Gaffellik (head rope) [Gaffelliek],
7. Förkant (fore leech, luff) [Vorder-, Mast-kante],
8. Mastlik (fore leech rope) [Vorder-, Mast-liek],
9. Akterkant (after leech) [Hinterkante),
10. Akterlik (after leech rope) [Hinter-, Achter-liek],
11. Underkant (foot) [Fuss],
12. Undra lik (foot rope) [Fuss-, Unter-liek],
13. Refband, 1:a refvet (first reef band) [erstes Reffband],
14. 2:a (second) [zweites],
15. för svikt- eller balansref (balance reefband) [Schwicht Reffband],
16. Klolöddra (throat cringle) [Klauohrlegel],
17. Piklöddra (peak cringle) [Pieklägel],
18. Halslöddra (tack cringle) [Halslegelj.
19. Skotlöddra (clew cringle) [Schothornlägel],
20. Reflöddror (reef cringles) [Refflegel]

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Gaffelse­gel, trapesformigt segel, vars främsta lik medelst litsor eller litslina är rörligt fästad vid en mast. Övre liket är fast vid en gaffel och den nedre styres van­ligen av en bom, men även av endast skot.