Splits

Nutisk Ordbok - 1914

Splitsa (Splice) [Splissen, spleissen] är att förmedelst en splits (splice) [Spleiss, Spleissung, Splissung] sammanfläta med hvarandra tåg eller delar däraf. Se kort- och långsplits. Splits med aftagande antal garn eller smidlagd splits (tapered splice) [Splissung mit verjüngten Duchten]. Är splitsen däremot jämntjock kallas den (splice with whole strands) [Splissung mit vollen Duchten]. Se smidlagdt. En del olika namn på splitsar finnas, men de ofvannämnda äro de vanligaste. Se äfven öga och ögonsplits.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Splitsa, sammanskarva tvenne tågändar eller förena deras kardeler på ett sjömansmässigt sätt. Sammansättningen kallas en splits och indelas i kortsplits, långsplits, ögonsplits, kabelsplits, kättingsplits, segelmakarsplits eller liksplits, ståltrådssplits eller, som vi sjömän bättre förstå den, wiresplits, stoppsplits.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Splits, sjöv., två tågs förening med hvarandra utan knut, genom ändarnas sammanflätning, hvarvid de uppsnodda parterna instickas kryssvis mellan hvarandra. Splitsar kunna vara af olika slag, beroende på ändamålet med tåget. Skall detta ledas genom ett block, används långsplits (a), hvarvid det ena tågets ena part uppslås och det andras motsvarande part intar dess plats i tiren (fåran), hvarefter de mötande parterna sammanknytas och afskäras; därigenom blir knöligheten af splitsen fördelad på tre olika ställen. Kortsplits (b) är den vanligaste och starkaste samt används på blockstroppar äfvensom på tågvirke, som ej skall inskäras genom små hål eller skifvor. Förutom de nämnda finnas ögonsplits ©, liksplits (d), kabelsplits (e) m. fl.