Vevlingstek

Båtseglareordbok - 1899

Vantstek, som synes på figuren här bredvid, användes med mycken fördel till fastgöring af en tross som skall kunna ögonblickligen lossas. Det har den fördelen att lossna af sig sjeft när trossen slabbnar, men således äfven olägenheten att endast kunna användas på en tross som uppbär frestning, såsom ett lovarts vant under segling, hvartill det också begagnas i de s. k. vrakekorna i södra Sverige. Göres vantsteket rätt, är det fullt pålitligt så länge sladden ligger upp emot den part, hvarifrån frestningen kommer, och lossas ögonblickligt då sladden knyckes åt motsatt håll.

Fullständig Framställning av Sjömansknopen - 1939

Vevlingstek. Två halvslag slås med vevlingslinan runt vantet och parallellt där­med 2 halvslag om närmaste vant o. s. v. Fig. 17. Vid alla slag bör ihågkommas att bukterna i halvslagen läg­gas medsols.