Kranbalk

Nutisk Ordbok - 1914

Kranbalk (Cathead) [Kranbalken] är en i bogen fastsatt kort och grof balk med blockskifvor för att möjliggöra ankarets kattning. Se katt, katta och ankargrejor. K:s knä en konsol under k. (c. knee or supporter of r.) [K:n knie]. K:svis (on the bow, over the cathead) [Kranbalksweise] = riktningen midt emellan rätt för ut och tvärs = 4 streck = 45° för om tvärs.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Kranbalk, eller kranbjälke, en på var sida om för­stäven av ett träfartyg i 45° vinkel från bogen utstående bjälke, fastbultad vid backsdäcket. I den utombords befintli­ga delen av kranbalken finnas skivgatt med blockskivor för inskärning av ”kat­ten” då ankaret skall ”kattas”.