Kranbalk

Utkast til et Sjö-Lexicon - 1765

Kranbalkar äro twänne horizontala trän, som i 45° angel mot sidan gå ut från backs däcket, hwarwid de äro fastbultade och bäras af knän som utgöra de öfwersta gallions ziglerne, i ändan af kranbalkarne äro verticala trä med skifwor uti för krantaljan och perturlinan hwaruti ankaret hänger.

Kranbalks wis är 45° ifrån medelkrabben eller kölens direction.

Nutisk Ordbok - 1914

Kranbalk (Cathead) [Kranbalken] är en i bogen fastsatt kort och grof balk med blockskifvor för att möjliggöra ankarets kattning. Se katt, katta och ankargrejor. K:s knä en konsol under k. (c. knee or supporter of r.) [K:n knie]. K:svis (on the bow, over the cathead) [Kranbalksweise] = riktningen midt emellan rätt för ut och tvärs = 4 streck = 45° för om tvärs.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Kranbalk, eller kranbjälke, en på var sida om för­stäven av ett träfartyg i 45° vinkel från bogen utstående bjälke, fastbultad vid backsdäcket. I den utombords befintli­ga delen av kranbalken finnas skivgatt med blockskivor för inskärning av ”kat­ten” då ankaret skall ”kattas”.