Mast

Nutisk Ordbok - 1914

Mast (Mast) [Mast]. Master till segelfartyg kunna förekomma dels i ett stycke (single tree m.) [M. aus einem Stück] eller, såsom å255 de gamla örlogsf artygen, af flera timmer byggd m. (built m) [gebau­ ter Af.]. Numera, sedan fartygen i allmänhet byggas af järn, be­ gagnas också järnm:r (iron m:s) [eiserne M.en] af stål- eller järnplåt. Antalet m:r varierar mellan 1 och 7. 4, ja 5 master är intet ovanligt på en modern långtradare. Dessa kallas fock-, stor-, mittel-, akter- och kryss- eller mesanmast (fore-, main-, middle-, mizen- and jigger- mast) [Fock-, Gross-, Mittel-, Achter- und Kreuz- oder Besan-mast]. M. balk (m. beam) [M. balken]. M, band eller M. ring (m. hoop), [M. band, M. bügel, M. ring] äro de rundgående järnband, som sam­ manhålla de byggda m:a. M. beting (cross bitt) [Querbalken], se be­ ting. M. bänk, se båtgrejor. M. göling (girt line, gant line) [Jolltau, Jollentau] på m. toppen använd vid fartygs på- och afriggning. M. karvel (m. carline, m. carling) [M. schlinge, M. schlüssel], se karvel. M. knekt (bitt, top sail sheet bitt) [M. knecht], se beläggningsknekt. M. korg (crow’s nest) [M. korb, Krähennest], en för utkiken å hvalfångst- fartyg vanligen å förbramstången anbrakt tunna e. d. M. korgar an­ vändes i medeltiden å den nuvarande märsens ställe och voro afsedda såväl för utkiken som för krigsfolk, hvilket därifrån kastade stenar eller sköt på fienden. M. kran (masting sheers) [M. kran]. M. makare (m. maker) [M. bauer]. M. nagelbänk (fife rail, spider hoop, spider band, spidex hoop) [Beleg-, Kaviel-, Koffain-nagelband}. Spiderhoop äfven puttingsring, bramvantsring. M. sax (shears, sheer poles) [Bock, Bockstangen], en af spiror tillriggad ställning för insättning af under­ masten. M. stötta (m. prop) [M. stütze] för att stödja m. vid köl- halning. Särskilda master äro nödmast (jury m.) [Notm., Borgstenge], som tillriggas i stället för en sprungen eller kapad mast, snaumast (snow m., trysail m.) [Schnaum.], en smäckrare mast akterom en undermast afsedd för gaffelseglet samt militärm. (military m.) [Gefechtsm} å moderna örlogsmän. Rörande m. fisk, m. fot, m. takel m. m. Se fockmasten.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

M ast, lång, rund träd stam eller stålcy­ linder, som s tå r upprest på e tt farty g s kölsvin (ibland på dess däck), g å r igen­ om däcket och up p b är tacklingen, last- bom m arna, ävensom i vissa fall signal- eringsanordningar, strid sm ärsar och be- styckning m. m. Å seg elfartyg b estår den av ett, tv å eller tre stycken. Det stycke, som g å r igenom däcket, kallas underm ast, det n ästa m ärsstång, det översta bram stång, som på m ånga fa r­ ty g ä r avdelad a tt om fatta även röjel- stång, skejselstång och någon gång, fast m ycket sällsynt, m ånsegelsstång. R öran­ de m asternas nam n, se fem m astare, fyr- m astare , fullrig g are, b ark o. s. v. ~ -fisk, det h ål i däcket genom vilket m asten nedsättes i farty g et. ~ -fot, ne­ dersta delen av en m ast. ~ -färg, ett slags sk ä r eller g u la k tig fä rg varm ed 342 m an stry k e r järn m aster. ~ -göling, lina, skuren igenom e tt block, som ä r fast- g jo rt vid övre ändan av en m ast för upp- hissning av vant, b ard u n er och stag, då m an rig g a r på. ~ -ix, h a rts som erhålles i M edelhavsländerna. ~ -karvlar, k orta b alk än d ar under däck om kring m ast­ fisken. ~ -kilar, k ila r som stö tta m asten i m astfisken. ~ -koger, ställn in g på däck v ari nedre delen av en fä llb a r m ast v i­ lar, då den ä r upprest. ~ -korg, en å äldre tid ers fa rty g på eller stra x under m asttoppen an b ra g t korglik plattform , vilken v a r avsedd a tt läm na p lats för b åg sk y ttar. ~ -krage, en krage av segel­ duk, sydd a tt passa om kring m asten över m a stk ilarn a för tätn in g . Den ä r fastsu rrad ru n t om m asten med en m är- lings- eller sjöm ansgarnsbändsel och fastsp ik ad till däcket. ~ -kran, k ran för in sä ttn in g eller u tta g n in g av m ast. Om­ bord tillrig g as en dylik av tvenne långa sta rk a spiror, som resas i vinkel mot v ara n d ra och su rras i toppen sam t sta ­ gas med ta ljo r för- och akteröver. I toppen fästes ginan, som skall h uggas i en stropp om m asten för a tt ly fta den­ na. ~ -lik, det lik på e tt segel, som är fast g jo rt till en m ast eller stång. ~ -spår, det sp år å kölsvinet, v a ri m ast­ foten vilar, /x/ -tabernakel, utb y g g n ad av p låt om kring den del av en m ast som lig­ ger n ärm ast över däcket. T jä n a r till stöd för lastbom m arna. ~ -topp, högsta toppen av en m ast.