Mast

Nutisk Ordbok - 1914

Mast (Mast) [Mast]. Master till segelfartyg kunna förekomma dels i ett stycke (single tree m.) [M. aus einem Stück] eller, såsom å de gamla örlogsf artygen, af flera timmer byggd m. (built m) [gebau­ ter Af.]. Numera, sedan fartygen i allmänhet byggas af järn, be­ gagnas också järnm:r (iron m:s) [eiserne M.en] af stål- eller järnplåt. Antalet m:r varierar mellan 1 och 7. 4, ja 5 master är intet ovanligt på en modern långtradare. Dessa kallas fock-, stor-, mittel-, akter- och kryss- eller mesanmast (fore-, main-, middle-, mizen- and jigger- mast) [Fock-, Gross-, Mittel-, Achter- und Kreuz- oder Besan-mast].

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Mast, lång, rund träd stam eller stålcy­linder, som står upprest på ett fartygs kölsvin (ibland på dess däck), går igen­ om däcket och uppbär tacklingen, lastbommarna, ävensom i vissa fall signaleringsanordningar, stridsmärsar och bestyckning m. m. Å segelfartyg består den av ett, två eller tre stycken. Det stycke, som går igenom däcket, kallas undermast, det nästa märsstång, det översta bramstång, som på många far­tyg är avdelad att omfatta även röjelstång, skejselstång och någon gång, fast mycket sällsynt, månsegelsstång. Röran­de masternas namn, se femmastare, fyrmastare , fullriggare, bark o. s. v. ~