Pik

Nutisk Ordbok - 1914

Pik (Peak) [Piek] kallas aktre öfre hörnet af ett gaffel-, loggert­ eller latinsegel äfvensom rundhultet härvid och någon gång såsom förkortning det fall (pikefall), som uppbär detta. Pik kallas äfven det trånga rummet längst ned i för- eller akterskarpet, »förpik» eller »akterpik». Se akterskarp och bottenskarp. Att pika är att hala pikefall (to peak) [pieken}. Pikade rår (cock billed yards, yards apeak) [getoppte Rahen], se äfven gaffel och kaja.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Pik, 1) bergstopp; 2) den förligaste och aktersta skarpa delen av ett fartygs inre; 3) yttersta spetsen på en gaffel. ~ -a, lyfta piken eller sträcka pikfallet på en gaffel.

Patterson's Illustrated Nautical Dictionary - 1891

Peak. The upper after or outer corner of a gaffsail. (Sec A-peak.) Stay Peak. When the cable and forestay are parallel. Short Stay Peak. When the anchor is nearly under the hawse hole.