Pik

Nutisk Ordbok - 1914

Pik (Peak) [Piek] kallas aktre öfre hörnet af ett gaffel-, loggert­ eller latinsegel äfvensom rundhultet härvid och någon gång såsom förkortning det fall (pikefall), som uppbär detta. Pik kallas äfven det trånga rummet längst ned i för- eller akterskarpet, »förpik» eller »akterpik». Se akterskarp och bottenskarp. Att pika är att hala pikefall (to peak) [pieken}. Pikade rår (cock billed yards, yards apeak) [getoppte Rahen], se äfven gaffel och kaja.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Pik, 1) bergstopp; 2) den förligaste och aktersta skarpa delen av ett fartygs inre; 3) yttersta spetsen på en gaffel. ~ -a, lyfta piken eller sträcka pikfallet på en gaffel.

Patterson's Illustrated Nautical Dictionary - 1891

Peak. The upper after or outer corner of a gaffsail. (Sec A-peak.) Stay Peak. When the cable and forestay are parallel. Short Stay Peak. When the anchor is nearly under the hawse hole.

Dictionary of nautical words and terms

Peak. After upper corner of spanker or trysail. After end of gaff.