Roder

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Roder, eller, som man vanligen säger, ror, kallas den vid akterstäven på en båt eller fartyg fastgjorda anordning av bräder, timmer eller plåt, varmed man styr. Ett större roder består av hjärtstocken, vid vilken fingerlingarna eller rortapparna äro fastade, för att haka fast i de på akterstäven i rorjärnen anbringade rormaljorna. övre delen av hjärtstocken leder genom rortrumman upp till däcket eller halvdäcket. Den översta delen av rodret eller, som det heter, rorhuvudet, är fastsatt till rorpinnen. Rodret består vidare (då det är av trä) av uppklotsningen, som är fastbultad till hjärtstocken och bildar rodrets bredaste del. Järnroder äro antingen enkelplåtade eller dufibelplåtade. Plåtarna äro då nitade till den smidda roderramen. Ångfärjor, som gå direkta turer på korta distanser, bruka hava roder i båda ändar för att slippa vända. De äro vanligtvis balansroder.