Roder

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Roder, eller, som man vanligen säger, ror, kallas den vid akterstäven på en båt eller fartyg fastgjorda anordning av bräder, timmer eller plåt, varmed man styr. Ett större roder består av hjärtstocken, vid vilken fingerlingarna eller rortapparna äro fastade, för att haka fast i de på akterstäven i rorjärnen anbringade rormaljorna. övre delen av hjärtstocken leder genom rortrumman upp till däcket eller halvdäcket. Den översta delen av rodret eller, som det heter, rorhuvudet, är fastsatt till rorpinnen. Rodret består vidare (då det är av trä) av uppklotsningen, som är fastbultad till hjärtstocken och bildar rodrets bredaste del. Järnroder äro antingen enkelplåtade eller dufibelplåtade. Plåtarna äro då nitade till den smidda roderramen. Ångfärjor, som gå direkta turer på korta distanser, bruka hava roder i båda ändar för att slippa vända. De äro vanligtvis balansroder.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Roder 1. Styre (eng. helm, fr. gouvernail, ty. ruder}, skpsb., en på fartygsskrofvet fäst, vridbar, plan skifva, med hvars tillhjälp fartyget styres i afsedd riktning. Rodrets verkan beror af, att vattenpartiklarna genom fartygets framfart - till ankars i strömvatten genom vattnets egen rörelse - eller propellerns verkan träffa rodret med en viss hastighet, hvarvid, om rodret icke ligger långskepps, fartyget påverkas af en vridande kraft. Antag (fig. 1) fartyget under gång i den stora pilens riktning och ett roder, A, akterut lagdt babord öfver. Kraften AB antas representera vattnets tryck, vinkelrätt mot rodret; den kan uppdelas i komposanterna AC och AD, den förra vinkelrät mot och den senare parallell med fartygets medellinje. Om G är fartygets tyngdpunkt, verka då två moment, nämligen AC x AE och AD x EG att ge fartyget gir babord hän. Det senare momentet är med vanliga roder af mindre betydelse till följd af häfstångsarmens EG ringa längd; vissa nödroder (se d. o.) äro dock grundade på verkan af kraften AD, hvarvid, för att erhålla större moment, rodret (motståndet) med tillhjälp af en utriggning bringas ut från fartygssidan, så att haf stångsarmen EG betydligt ökas.

Genom att i ofvanstående bevis insätta A1 i stället för A o. s. v. erhålles verkan af ett förom fartygets tyngdpunkt placeradt, s. k. förroder. Som af fig. l synes, är dettas verkan motsatt akterrodrets, i det att dess för åstadkommande af gir verksammaste moment, A1C1 x AlEl, bibringar fartyget gir babord hän, om rodret lägges styrbord öfver. Det mindre momentet, AlDl x E1G, verkar här för gir åt motsatt håll mot det större och förminskar alltså förrodrets girverkan. - Rodrets vinkel mot fartygets långskeppsplan kallas rorvinkel. Teoretiskt borde gir erhållas kraftigast vid en rorvinkel af omkr. 55°; vattenpartiklarna strömma emellertid icke till rodret parallellt med fartygets medellinje, utan under en viss, af fartygets form beroende vinkel, hvilket gör, att bästa verkan af ett akterroder visat sig uppkomma vid en rorvinkel af omkr. 35°. Akterroder förekommer numera på alla fartyg och vanligen äfven i båtar; det placeras på en- eller trepropellrade fartyg intill roderstäfven (se Akterstäf), på andra fartyg som regel intill akterstäfven.

I båda fallen sitter det akterom propellrarna (jfr fig. 2), så att vid dessas gång framåt rodrets verkan förstärkes af propellervattnet, hvilket är af stor betydelse för fartygets manöverförmåga, enär det t. 6X. möjliggör att med tillhjälp af propellervattnet svänga äfven ett enpropellradt fartyg med endast obetydlig förflyttning öfver stäf.

Stundom förekomma dubbla akterroder, placerade antingen i fartygets midtlinje, det ena förom det andra, det förliga i akterskarpet framför propellrarna, hvarigenom det vid backning träffas af propellervattnet, som i detta fall ger det en kraftig verkan (fig. 3), eller också bredvid hvarandra (fig. 4), hvarigenom man, särskildt på 4-propellrade fartyg, kan bättre tillgodogöra sig för gir hela den af propellrarna akteröfver kastade vattenströmmen.

Förroder förbättrar under alla förhållanden fartygets manöverförmåga, men gör sig särskildt gällande vid gång akteröfver. Det anbringas på fartyg, som af någon orsak har att förflytta sig lång eller krokig väg under backning, t. ex. ångfärjor, äfvensom på vissa andra fartyg, som däraf äro i behof, t. ex. torpedbåtar. Förrodret placeras antingen vid förstäfven (fig. 5) eller, såsom på torpedbåtar, under kölen, i hvilket senare fall det kan vid behof upplyftas i en i fartyget inbyggd brunn, så att det helt indrages i fartyget. Förroder samt det i fig. 3 visade minsta akterrodret benämnas stundom hjälproder.

Med afseende på sin form äro roder antingen s. k. vanliga roder (fig. 6 och 7), som röra sig omkring en axel belägen vid roderbladets förkant, eller balansroder (se d. o. äfvensom fig. 2, 3, 4 och 8 i denna art.). Roder tillverkas på träfartyg i allmänhet af trä, på öfriga fartyg af järn (stål). Ett träroder har följande delar (fig. 6): hjärtstock (A), jämte till dess akterkant dammade trän, bildande rorbladet 1. rorskifvan (B); rorsula (C), skyddande ändträna. Till hjärtstockens öfre ända, det s. k. rorhufvudet (D), fästes för rodrets vridande en häfarm, kallad rorpinne (i båtar äfven rorkult), en roderkvadrant eller ett rorok (i båtar kalladt ror- 1. styrskädda). Genom på hjärtstockens förkant sittande fingerlingar (se d. o.) 1. rorhakar (E], som hakas på motsvarande öglor 1. rormaljor på akterstäfven, stöttas och uppbäres rodret; fingerlingarnas stora beslag, roderbeslag (F), bidraga att sammanhålla rorbladet. På rodret märkas vidare nottaljearm (G) för nottaljeskänklingarnas fastsättande samt ett hål (H) nedtill och stundom ett högre upp för sortlinan (se d. o.). Genom roderlås hindras rodrets aflyftning, och genom anslags- 1. stoppklackar begränsas dess rörelse sidovägen. Ett vanligt järn-(stål-)roder har följande delar (fig. 7): hjärtstock (A), oftast smidd i ett stycke med ramen (B), som nedtill afslutas med en roderdubb (C) för rodrets uppbärande; utanpå ramen nitas roderplåtarna (D), och mellanrummet fylles med trä eller beck; stundom användes blott en roderplåt. Fingerlingar (E), nottaljearm (F], roderlås och stoppklackar i likhet med å träroder. Numera tillverkas rodren ofta af gjutstål i ett stycke. Frihängande balansroder (fig. 4) uppbäras helt och hållet af ett kullager rundt rorhufvudet. På små segelfartyg manövreras rorpinnen med styrtaljor (se d. o.) eller, såsom i båtar, direkt med handen; för rodrets ordinarie manövrerande på andra fartyg användes en särskild styrinrättning (se d. o. och Ratt) samt som reserv grundtaljor (se d. o.) och not- l. nödtaljor (se Nottaljekätting). - Ofvannämnda roder äro alla vertikala och tjäna till att styra fartyget i sidoväg. På undervattensbåtar och torpeder finnas äfven horisontella roder, med hvilkas tillhjälp fartygets eller torpedens gång i höjdväg regleras. Deras verkningssätt och konstruktion äro lika med vertikala roders. Torpeden har endast akterroder, undervattensbåten antingen sådant eller sidoroder, i senare fallet (fig. 8) vanligen två par, placerade på ömse sidor om fartygets tyngdpunkt.