Rundsöm

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Rundsöm, hopsyning av kanterna av tvenne segeldukar. Dessa fästas i segelkroken till höger om segel-sömmaren, och sömmen börjar från vänster samt går åt höger. Nålen stickes inifrån med pressning mot plåten på segelhandsken och mottages av tummen, pekfingret och långfingret, då den trängt igenom båda dukarna. Stygnen göras så nätta, som möjligt och läggas på lika avstånd från varandra. De rubbas eller tillslätas med ett stycke hårt trä.