Sejsing

Nutisk Ordbok - 1914

Sejsa (Seize, frap, nip) [Zeisen, verzeisen, stoppen] är att pålägga en tillfällig bändsel eller najning. Se dessa ord. S. kabeln, ankartrossen (nipping the cable) \ein Zeisen an das Kabel befestigen}. Se kabellariam. S. upp ett takel (to frap) \yerzeisen}. S. två tåg med händerna eller en sejsing för att hala in dem tillsammans (to marry) [Taue doppelt einholen}.

Sejsing (Seizing, nipper) [Zeising, Stopperende] är den sejsande sladden eller garnet.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Sejsa, att med sejsing eller bändsel sammanbinda två intill varandra liggande tåg. ~ ”Sejsa förslå”, kommando vid ansättning av rigg att sejsa taljerepen, medan taljorna, varmed ansättningen utföres, överhalas och flyttas.

Sejsing, i allmänhet ett stycke lina, som användes att göra fast tåg med.

Revsejsingar, korta tågstumpar, fastsydda i segel för revning.

Beslagssejsing eller beslagsband, lång, smäcker lina eller plattingsstycke, varmed ett segel göres fast. Ute till sjöss brukar man taga sejsingen runt seglet med långa slag, men i hamn lägger man slagen (varven) tätt till varandra, för att det skall se prydligt ut.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Sejsa, sjöv., med lina eller garn sammanbinda två eller flera tåg, som ligga bredvid hvarandra (t. ex. gångarna eller parterna i ett blocktyg), så att de ej förskjuta sig. Själfva fastgöringen får namn af sejsning.

Sejsing, sjöv., ett kort tåg, slaget, lagdt eller flätadt af kabelgarn. Det finnes “refsejsingar”, hvilka användas vid seglens refning, “beslagssejsingar” till seglens beslående, “kabellar-sejsingar” vid ankarets hemvindande (se fig.) m. fl.