Skot

Handbok i Sjömanskap - 1948

Skot m. m. Bomskot bestå av tre- eller fyrskurna taljor, anbragta mellan bomnocken och en stark bult eller en ledvang i däck. Då bommen vid låringsvind är mycket utfirad, eller vid svag vind och slingring, påsättes en bomstopptalja. Snedsegelbommar uppbäras av dirkar av stållinor, fasthakade en på vardera sidan av bommen. Dirklinorna gå genom block i salningen och halas med hjälp av på dem anbragta, vanligen treskurna taljor. Gärder utgöra stöd för gaffeln på ett gaffelsegel. De bestå av på gaffeln anbragta skänklingar, mellan vilkas fria ändar och däcket två- eller treskurna taljor äro anordnade. Nedhalare anbringas på övre märs- och bramrår, som genom ledblock i riggen och på rårna ledas till däck. Seglens löpande gods utgöres av halståg, gigtåg, skot, gårdingar, fall och nedhalare.