Talja

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Talja, sjöv., ett hissverk med två block, af hvilka intetdera har flera än två skifvor. Tåget, som förenar blocken, benämnes taljelöpare l. endast löpare. Äro båda blocken enskifviga, kallas taljan enkel eller, vanligare, klapplöpare. Med en sådan tälja vinnes en kraft, som är 2—3 gånger större, än då enkelt tåg utan block används. Genom dubbel talja, hvari ett enkelt och ett dubbelt block finnas, utvecklas en 3—4-dubbel kraft. Äro åter båda blocken tvåskifviga, såsom i den “fyrskurna” l. fyrlöpartaljan, blir kraften 4—5-dubblad, beroende på hvilket af blocken blir det rörliga. Sättes (“slås”) taljan på en “mantel” (tåg genom ett rörligt enkelt block), kallas den manteltalja; genom manteln fördubblas kraften. Med handtalja förstås hvarje mindre och lätthandterlig talja. F. ö. benämnes en talja ofta efter det redskap, vid hvilket den är anbragt, eller efter sitt ändamål, t. ex. krantalja (å en kran anbragt talja; jfr Kran 2), reftalja (se d. o.), racktaljor (se Rack), styrtaljor (hvarmed en rorpinne manövreras; se fig.), stött-talja (mellan en stropp å en märsrå och en stropp rundt märsstången anbragt talja, afsedd att hålla rån stadig i sjögång och hindra påfrestningen å racken). Jfr <Block, Blocktyg, Gina, Rack, Tackel.