Vantskruv

Nordisk Familjebok - Första utgåvan, 1876-1899

Vantskruf, en mekanisk skrufinrättning, hvarmed de båda vant- eller bardunparterna klämmas tillsamman, då bänslarna skola påläggas. Detta namn nyttjas stundom om de moderna “ansättningsskrufvar”, hvilka på senare tid börjat ersätta de vid vants ansättning hittills brukliga jungfrurna och taljerepen.

Nutisk Ordbok - 1914

V.skruf (stretching screw) [Spannschraubé] användes numera äfven på stora fartyg med järnrigg i stället för ansättning med jungfrur och taljerep. Snarlika skrufvar användas äfven för att ansätta styrledningens kettingar.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Vantskruv, skruvanordning varmed man skruvar ihop bukten av ett vant eller dylikt, som skall bändslas.

Handbok i Sjömanskap - 1948

Vantens nedre ändar äro bända kring jungfrur eller kouser. De ansättas med taljerep eller vantskruvar, fig. 37.

Taget från Vant.