Dirk

Nutisk Ordbok - 1914

Dirk (Topping lift) [Dirk], det tåg ifrån storbommen upp till masten, hvarmed den förre hålles uppe, när storseglet är bergadt. Men när seglet är satt, bör dirken alltid vara slabb, ty dels sliter den eljest seglet, dels står detta icke väl bidevind, om dirken är styf.

Dirktalja (Topping lift purchaise) [Dirktalje] är en talja i sladden på dirken.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Dirk, se bomdirk. ~ -block, block un­der salning, varigenom bomdirk leder.

Bomdirk, tåg, varm ed yttre ändan av en bom uppbäres. En bom har vanligtvis två dirkar. De leda genom block under salningen och ned till däck. Under seg­ling kastas lä dirk loss och överhalas, så att den hänger i bukt för att ej skamfila seglet.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Dirk, eng., sjöv., ett tåg, som begagnas att uppbära och upphissa yttre ändan af ett gaffelsegels bom och som går från bommen till toppen af undermasten. — Fordom nyttjades dirk äfven som benämning på det tåg, hvarmed det till mesanen hörande spriet, motsvarande gaffeln, upphissades, men dylika tåg kallas numera pikfall.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Dirk, bomdirk, sjöv., från masten till en bomnock ledande tåg, varmed bommens yttre ända uppbäres.

The Sailor's Word-Book - 1867

TOPPING-LIFTS. Those lifts which support a spar, davit, &c.