Spygatt

Utkast til et Sjö-Lexicon - 1765

Spygatt äro hål på sidan wid däcket för wattnets aflopp som kommer på däck, de äro inuti fordrade med bly, få at watnet ej kommer mellan timren, och utan til försedde med mammeringar eller segelduks strumpor, at sjön ej må slå in genom spygatten.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Spygatt, hål eller rör i fartygssidan varigenom vatten avledes från däcket.

Nutisk Ordbok - 1914

Spygatt (Scupper) [Speigat], hål i skarndäcket eller i vaterbordet för vattens aflopp från däck, brukas på större fartyg, men på däckade båtar gör man merendels en fortlöpande öppning tätt ofvan skarn­däcket, ty spygatt skulle ej räcka till för aflopp af de vattenmassor, som ofta komma på däck.