Stagsegel

Nordisk Familjebok - Första utgåvan, 1876-1899

Stagsegel, sjöv., trekantiga segel, som löpa på stag eller ock på s. k. lejdare, hvilka gå till bogsprötet och klyfvarebommen eller emellan masterna (den senare sorten har stundom fyrkantig form).

Nutisk Ordbok - 1914

Stagsegel (Stay sail) [Stagsegel] är egentligen endast ett sådant, som med sin främre kant är litsadt till ett stag, men man räknar äfven olitsade segel, såsom flygande jagare, kuttrars klyfvare o. d. till stag­segel. Se fockmasten samt planschen därvid. Det är blott stor- och kryssmastens stagsegel, som tarfva öfversättning. Åberopande siffrorna på planschen sid. 126 är 11, 22 stor- och kryss stängstagsegel (main- and mizen-topmast staysail) [Gross- und Kreuz- od. Besahn-stängenstagsegel], 21 mesan- eller kryss-stagsegel (mizen staysail) [Besahn- oder Kreuzstagsegel]. 13, 24 stor- och kryss-bramstagsegel (main- and mizentopgallant staysail) [Gross- und Kreuz- oder Besahn-bramstagsegel]. 14, 25 stor- och kryss-öfverbramstagsegel (main- and mizen-royal stay­ sail) [Gross- und Kreuz- oder Besahn-reuelstagsegel]

Fallhorn (head) [Kopf, Fallhorn, Heiss].

Halshorn (tack) [Hals, Halshorn],

Skothorn (clew, clue) [Schothorn],

Förkant (fore leech, luff) [Stagkante],

Staglik ( rope) [Vorder-, Stag-liek],

Akterkant (after leech) [Hinter-, Achter-kante],

Akterlik (after leech rope) [Hinter-, Achter-liek],

Underkant (foot) [Fuss],

Undra lik (foot rope) [Fuss-, Unter-liek],

Diagonalband eller diagonalförstärkning (girth band) [Buk-, Bauch-band],

Fallhornslöddra (head cringle) [Kopflegel],

Halslöddra (tack cringle) [Halslägel],

Skotlöddra, ring (clew ring) [Schothornring, Ringlegel].

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Stagsegel, triangel- eller trapesformigt segel som medelst litsor är fästat vid stag eller lejdare.

Handbok i Sjömanskap - 1948

Stagseglen äro likaledes trekantiga segel, som medelst litsor löpa långs stag eller lejdare.