Beck

Nutisk Ordbok -14 Beck (Pitch) [Pech], det hartsartade ämne, som fås afskildt ur trätjära genom dennas kokning med vatten. Fordom användes beck mycket till tätning i nåt, men numera ersättes det för sådant ändamål merendels af kitt eller ett slags lim (marine gliie) [Schiffsleim], ty man kan ej begagna oljemålning i närheten af becket. Till fyllning inom­ bords på svåråtkomliga ställen, där man befarar röta i träet, om orenlighet får samla sig, brukar man dock ännu ofta beck, som bättre än något annat bevarar träet. Beckborste eller kvast (pitch mop) [Pechquast]. Beckfat eller becktunna (pitch barret) Pechfass]. Beckpanna (pitchpot) [Pech-oder Pechgraperi]. Beckskopa (pitch ladle) [Pechlöffel oder Pechkelle].

Becka ett nåt (To pay a seam) [Verpechen, pechen oder auspichen] är att, sedan nåtet blifvit drifvet med hoppackadt dref, fylla det med beck.

Beckskrapa (Pitch scraper) [Pech skraper] är en treeggad stålplåt på träskaft, hvarmed beck, som stannat ofvan eller å sidorna om nåtet, afskrapas.