Borgkätting

Nutisk Ordbok - 1914

Borg till underrår (Sling of lower yards) [Hanger der Unter­rahen] äro de stroppar af ketting, hvari underrårna äro upphängda.

Hangarband på en underrå, järnband om mitten på en rå, i vilken borgen är fastgjord.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Borg, kätting , vari ett större fartygs underrår äro upphängda, även tåg, som fastgöras vid andra för att förstärka dem. I hårt väder brukar man förse rårna med borgbrassar, stängerna med borgbarduner o. s. v. ~ -band, järnband, som fasthåller kättingen, vari en rå be­hänger vid masten. ~ -stropp, se borg.