Brok

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Båtbrokar, tåg eller långa, smala tågmattor (vävda), som gå från ändan av båtdävertarna runt om kring under dessa upphissade båtar för att stötta dem mot slingring.

Nutisk Ordbok - 1914

Brok (Span, sling, gripe, breeching) Stropp, Schlinge, Hanger, Brohk, Brok], vanligen en svår tross, som griper omkring någonting och är fast vid båda sina sladdar. När man skall hala upp en båt på land, slår man en brok omkring den och hugger upphalningsginan i denna; eller om man skall hissa en båt, som icke har ringbultar för sådant ändamål, slår man ett par brokar omkring och hugger ginorna i dessa, såsom nu för tiden ofta göres, när man hissar en fenbåt under en kran. Båtbrok (boat sling or gripe) [Bootskrabber or Bootsstropp}, vanligaste slaget, användes i allmänhet på sådana båtar, som hissas utombords under däfverlar, för att förhindra deras vandring vid fartygets slingring. Se båtbrok.

Båtbrok (boat sling, boat gripé) [Bootbrok oder Bootstrop}, vanligen af bukgjordsform, som lägges kring buken af båten och ansättes med. talja eller taljerep.