Durk

Nordisk Familjebok - Första utgåvan, 1876-1899

Durk, Holl., sjöv., betecknar dels vissa förvaringsrum på fartyg, t. ex. krutdurk, projektildurk, dels golfvet i dylika rum äfven som i boningsrummen ombord: eldrumsdurk, salongsdurk o. s. v.

Nutisk Ordbok - 1914

Durk (Room) [Kammer] kallas ett inredt förvaringsrum djupt nere i större fartyg liksom äfven däcket närmast öfver ett sådant rum, men i mindre farkoster kallas ofta bottenplanen gemensamt durk (floor) [Fussboden, Bodenplichte].

Durkplåtarna bilda, tillsamman plåtdurken eller däcket i maskin- och eldarerum o. d. (engine flooring or floor) [Flurplatten oder Flurdlatten der Maschinenkammer].

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Durk, golv i allmänhet ombord å far­ kaniskt arbete. I förra fallet kallas den tyg, t. ex. i skans eller kajuta. På ör- generator, i senare fallet motor. Dyna­ logsfartyg menas härmed även vissa mon består av ett ankare eller induktor förvaringsrum, såsom krutdurk, provi­ och två eller flera fältmagneter med antdurk o. s. v.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Durk. 1) Förvaringsrum (längst) nere i ett fartyg. — 2) Golvet i alla slags rum i ett fartyg; även om de som golv tjänstgörande lösa lämmarna i smärre farkoster.