Durk

Utkast til et Sjö-Lexicon - 1765

Durk är rum för krut eller fylda Carduser som ligga uti kistor, sådane äro trenne under tråßbottnen, en för, en midskepps, och en akter, wid hwardera står en påst.

Nordisk Familjebok - Första utgåvan, 1876-1899

Durk, Holl., sjöv., betecknar dels vissa förvaringsrum på fartyg, t. ex. krutdurk, projektildurk, dels golfvet i dylika rum äfven som i boningsrummen ombord: eldrumsdurk, salongsdurk o. s. v.

Nutisk Ordbok - 1914

Durk (Room) [Kammer] kallas ett inredt förvaringsrum djupt nere i större fartyg liksom äfven däcket närmast öfver ett sådant rum, men i mindre farkoster kallas ofta bottenplanen gemensamt durk (floor) [Fussboden, Bodenplichte].

Durkplåtarna bilda, tillsamman plåtdurken eller däcket i maskin- och eldarerum o. d. (engine flooring or floor) [Flurplatten oder Flurdlatten der Maschinenkammer].

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Durk, golv i allmänhet ombord å far­ kaniskt arbete. I förra fallet kallas den tyg, t. ex. i skans eller kajuta. På ör- generator, i senare fallet motor. Dyna­ logsfartyg menas härmed även vissa mon består av ett ankare eller induktor förvaringsrum, såsom krutdurk, provi­ och två eller flera fältmagneter med antdurk o. s. v.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Durk. 1) Förvaringsrum (längst) nere i ett fartyg. — 2) Golvet i alla slags rum i ett fartyg; även om de som golv tjänstgörande lösa lämmarna i smärre farkoster.