Dyvika

Nutisk Ordbok - 1914

Dyvika (Plug) [Bootspropfen] är en ventil eller helt enkelt en träpinne, som insättes i dyvikshålet (plug hole) [Bootspropfenloch] i botten å en båt och sedan, när båten är hissad eller uppdragen å land, uttages för att låta i båten befintligt vatten rinna ut. Det är således en lähsanordning när båten är hissad, men motsatsen om den drages ut när båten är i sjön.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Dyvlcka, propp till länshål i båt. Den skall vara försedd med kedja eller bänd­sel, fastsatt i botten av båten, varjämte där skall finnas en i reserv på samma sätt fastgjord. Innan man firar en båt i sjön, skall man tillse, att dyvickan sit­ter i länshålet.