Eselhuvud

Nutisk Ordbok - 1914

Esselhufvud (Cap) [Eselshaupt, Eselshoofd] skrifves nu för tiden med två s förmodligen för att dölja släktskapen med det tyska Esel, hvilken esselhufvudet äfven vuxit ifrån sedan det numera göres af järn i stället för den grofva ekklumpen, som förr gaf anledning till benämningen. Esselhufvudet fasthåller stången vid den öfversta toppen af undermasten. Se figuren, som visar anordningen af en gammaldags kutters masttopp. På förkant finnes ofta en stötta mellan esselhufvudet och märsen, esselhufvudsstötta (cap shore) [Eselshauptstuze].

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Eselhuvud, ett starkt järnbeslaget stycke trä med ett runt och ett fyrkantigt hål, och som tjänar att hålla till sammans en masttopp med den över denna stående stången eller bogsprötsändan med klyvarbommen. Det fyrkantiga hålet är för masttoppen och det runda för stången.

Dictionary of Nautical Words and Terms - 1982

Cap.