Gångbord

Nutisk Ordbok - 1914

Gångbord (Gang way) [Gangbord] kallas sedan den tiden, då fartygens öfversta däck bestod af endast back och skans förenade med gångbord vid relingarne, det smala däcket på sidan om sittrummet i en halfdäckad farkost, och äfven på en heldäckad kallas ibland däcket på sidan om hytt och sittrum gångbord. Än i dag kallar man på stora fartyg däcket bordvarts mellan fock- och stormasten för gångbord.