Gigtåg

Nutisk Ordbok - 1914

Gigtåg för gaffelsegel (Brails) [Geitaue] se gaffelsegel. D:o för undersegel (clew garnets) [Geitaue]. Gigtåg för öfriga råsegel (clew lines) [Geitaue]. Förr i tiden gingo gigtågen å alla råsegel från skothornen till midten af rån. Numera får man stundom se dem skära från skothornen till rånocken. Gigtåg äro oftast fördärfliga för segel icke allenast för slitningen på duken utan äfven emedan de försträcka seglet. På ett loggertsegel till exempel bruka de anbringas såsom utkastet här bredvid visar, men det är klart att duken i den räta linien från pik till hals måste sträckas betydligt för att räcka den längre vägen först långs rån och därefter ifrån det undre gigtåget ned till halsen. Också ser man sällan ett med gigtåg försedt snedsegel stå väl efter någon tids begagnande.

Giga (To brail or clew up) [Geien, aufgeien] är att sammandraga seglen med de från skothornen å råseglen och från aktra liket å gaffel­ seglen gående tågen.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Gigtåg, tåg eller talja, varmed skothornen på ett råsegel halas upp till rån, eller stående liket på ett gaffelsegel halas in till masten. ~ -sblock, de block, varigenom gigtågen leda.

Nordisk Familjebok - Fjärde upplagan - 1951

Gigtåg, tåg, varmed ett segel halas in till rå el. spri.

Giga, upphala skothornen vid bärgandet av råsegel.