Göling

Nutisk Ordbok - 1914

Göling (Whip) [Jolle, Jollentau]. Härmed menas i allmänhet enkel göling eller en ända, som skär i ett enkelt block och användes för att hissa upp eller fira ned något, men det finnes äfven dubbel göling bestående af en vanlig enkel talja = 2 enkla block med löpare. Afhållsgöling (guy tacklé) [Stoppertalje]. Se kapplöpare

Klädgöling (Cloth line) [Waschjolle] användes för att därvid naja tvättade kläder, som sedan hissas upp för att torka.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Göling, hissanordning med en lina och ett enkelblock.

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Göling. stundom Görling, sjöv., hissverk, bestående af ett tåg, “skuret” genom ett fast, enkelt block, enkel göling, eller genom ett fast och ett rörligt enkelt block, dubbel göling.