Katt

Nordisk Familjebok - Uggleupplagan, 1904-1926

Kattrigg (eng. catrig) l. Unarigg, sjöv., rigg med ett enda bomsegel utan försegel.

Kattrygg, skpsb. Då ett fartyg förändrar form på det sätt, att dess ändar sätta sig, och då således kölen får bukt uppåt, i st. f. att den under byggnaden var fullkomligt rät, säger man, att fartyget är “ryggbrutet” eller “har kattrygg”. Jfr Ryggbrytning och Svinrygg.

Nutisk Ordbok - 1914

Katt Alle mans katt! (Man or clap on the cat fall!) [Hol die Katt! An das Kattfall!] kommando att bemanna kattginan för att bringa ankaret upp under kranbalken. Detta kallas att

Katta ankaret (To cat the anchor) [Den Anker katten]. Se f. ö. ankare, hvarunder ankargrejor m. m. återfinnas.

Kattdrejarebåt (Bumboat) [Bumboot] = marketentarebåt, som besöker de å redd eller i hamn ankrade fartygen för att afyttra mat­varor, frukt, tobak, drycker m. m.

Katten. Den niosvansade k. (Cat o’nine tails) [Neunschwänzige Katze] var en på engelska fartyg tillförne använd dagg med nio sladdar, hvardera med tre knopar. Se dagg.

Kattrigg (Cat rig) [Cat-takelung] användes på kattbåtarne, ett särskildt slags flatbottnade, grunda, egent­ligen amerikanska, centerbordsbåtar med en långt för ut befintlig mast med ett stor­segel mellan gaffel och bom men intet försegel. Båtseglare hos oss kalla dem vanligen »Unabåtar» efter en bekant katt­båt med namnet »Una». Figuren är en berömd kattriggad kappseglare.

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Katt, kattgina, en gina iskuren mellan kattblocket och kranbjälken. Även ett straffredskap i forna dagar, bestående av en kort tågända med nio svansar, vardera försedd med tre knopar. ~ -a, 1) straffa med katt; 2) katta ankaret, att hiva eller hala det medelst katten från klyset, tills det hänger under kranbjälken; 3) katta tampen på ett tåg, att tillspetsa dess tamp genom flätning för att lättare kunna sticka in det i en kaus eller ett block. ~ -block, det understa blocket i kattginan eller det, vars krok fångar upp ankaret. ~ -drejare eller kattrejare, en seglande handlande, som säljer våtvaror och tobak till sjöfolk, antingen för pengar eller för gamla kläder och från fartyget vanligtvis annekterat tågvirke. ~ -dävert, dävert på backen för ankarets kattning. Förekommer på ångare av äldre dato. ~ -hake, haken i nedre ändan av kattblocket. ~ -löpare tåget till kattginan. ~ -rigg, riggen till ett slags enmastat, flatbottnat centerbordsfartyg. Masten står längst fram i bogen och uppbär ett stort gaffelsegel, men inga försegel. ~ -rygg, har ett fartyg, som hänger med fören och aktern. Dess köl har sålunda bukten konkav, vilket måste beaktas, då fartyget skall docka och kölblocken arrangeras. ~ -spår, timmer eller järnknä, som till förstärkning är lagt utanpå garneringen, nedfalsat tvärs över kölen. ~ -stjärt, en smäcker lina, fastflätad vid katthaken för att lättare kunna hugga denna i röringen, då ankaret hänger för klyset och skall kattas.