Klädkyla

Svenskt Nautiskt Lexikon - 1920

Klädkila eller klädkyla, en cylindrisk trä k lubba med kort skaft och en på längden gående urskölpning för tåget att passa i, då man kläder ett dylikt.

Handbok i Sjömansarbete - 1941

Klädkyla, fig. 21, användes vid klädning med sjömansgarn. Den består av en cylindrisk klubba försedd med en längsgående halvrund ränna och ett tvärställt skaft. Ena ändan av kylan bör vara försedd med ett mindre utskuret hak eller ränna, i vilken sjömansgarnet lägges, när man vill kläda tätt upp till en kaus eller dylikt. Stora klädkylor, som brukas vid riggarloft i land, äro ofta försedda med rulle för klädningsgarnet, vilket då följer med kylan vid rundtagningen. Kylan brukar då ha ett hål i skaftets övre ända, genom vilket garnet får löpa.