Bogserkabelstek

, fig. 46, lägges bäst på förtöjningstrossar och annat grövre gods. Det är lätt att göra och håller bra. Bänseln lägges av ett stycke flagglina, kastlina eller kardel av lämplig grovlek.