Bogserkabelstek

Handbok i Sjömansarbete - 1941

Bogserkabelstek, fig. 46, lägges bäst på förtöjningstrossar och annat grövre gods. Det är lätt att göra och håller bra. Bänseln lägges av ett stycke flagglina, kastlina eller kardel av lämplig grovlek.