Dubbelt halvslag

Fullständig Framställning av Sjömansknopen - 1939

Dubbelt eller 2 halvslag. Slå först ett enkelt halvslag, med ändan A slås ett halvslag till om fasta par­ten B. Fig. 9 och 10.

En rundtörn kan tagas om pollaren eller i ringen. Fig. 11.